**OPIS ROBÓT**

Nazwa zadania:

**Remont izb żołnierskich w budynku nr 3 KW 4130 Wejherowo**

Adres inwestycji**:**

**Kompleks wojskowy nr 4130 Wejherowo.**

Zamawiający:

**18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WEJHEROWO**

**UL. SOBIESKIEGO 277.**

1. Pomieszczenie nr 105:
   1. Zabezpieczenie folią ochronną stolarki okiennej i podłóg.
   2. Przygotowanie powierzchni ścian do tynkowania.
   3. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi.
   4. Wykonanie tynków- gładzi jednowarstwowych wewnętrznych gipsowych na ścianach i suficie w celu wyrównania powierzchni.
   5. Demontaż listw przyściennych.
   6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu wraz z gruntowaniem.
   7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian wraz z gruntowaniem
   8. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian (lapmeria).
   9. Dwukrotnie malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.
   10. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych.
   11. Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania.
   12. Ułożenie podłogi z płyt wiórowych.
   13. Przygotowanie podłoża do ułożenia wykładzin.
   14. Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej.
   15. Zgrzewanie wykładzin.
   16. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A (2biegunowe ze stykiem uziemiającym).
   17. Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg.
   18. Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x20 W.
2. Pomieszczenie nr 203:
   1. Zabezpieczenie folią ochronną stolarki okiennej.
   2. Przygotowanie powierzchni ścian do tynkowania.
   3. Wykonanie tynków- gładzi jednowarstwowych wewnętrznych gipsowych na ścianach i suficie w celu wyrównania powierzchni.
   4. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi.
   5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu wraz z gruntowaniem.
   6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian wraz z gruntowaniem
   7. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian (lapmeria).
   8. Dwukrotnie malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.
   9. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych.
   10. Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania.
   11. Ułożenie podłogi z płyt wiórowych.
   12. Przygotowanie podłoża do ułożenia wykładzin.
   13. Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej.
   14. Zgrzewanie wykładzin.
   15. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A (2biegunowe ze stykiem uziemiającym).
   16. Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg.
   17. Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x20 W.
   18. Montaż okładzin ściennych z płyt PCV.

Wykonała:

Mariola Grzębska

Technik sekcji TUN