**Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych:

**Wiata 3 modułowa ze ściankami pełnymi, lokalizacja: Czechowice-Dziedzice Pętla Świerkowice**

- wymiary dł. 3900 mm, szer. 1360 mm, zamawiający dopuszcza do 10% tolerancji.

- dach wiaty wystający poza obrys ścian wiaty z każdej strony, półkolisty (poliwęglan komrowy o gr. przynajmniej 1,5mm)

- blacha stalowa, ocynk, malowana proszkowo,

- ławka drewniana na całej długości tylnej ściany wiaty (listwy drewniane),

- nazwa przystanku,

- gablota na rozkłady jazdy, (alu 1240 x 670 x 25),

- kosz na śmieci,

- nazwa frontowa przystanku,

- komplet fundamentów,

- ściany wypełnione dołem 1/4 wys. kasetonem z blachy, ¾ wys. szkłem hartowanym o gr. 6mm,

- kolor zgodny z RAL po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- szyby powinny zostać oklejone, w sposób zapobiegający kolizji z ptakami (wzór – kropki o średnicy 10 mm w odległości 5x10 cm)

**Wiata 2 modułowa z cofniętym słupkiem, lokalizacja: Czechowice-Dziedzice Zamkowa/Partyzantów**

- wymiary dł. 2600 mm, szer. 1360 mm z cofniętym słupkiem szer. 950 mm zamawiający dopuszcza do 10% tolerancji,

- dach wiaty wystający poza obrys ścian wiaty z każdej strony, półkolisty (poliwęglan komrowy o gr. przynajmniej 1,5mm)

- blacha stalowa, ocynk, malowana proszkowo,

- ławka drewniana na całej długości tylnej ściany wiaty (listwy drewniane),

- nazwa przystanku,

- gablota na rozkłady jazdy, (alu 1240 x 670 x 25),

- kosz na śmieci,

- nazwa frontowa przystanku,

- komplet fundamentów,

- ściany wypełnione dołem 1/4 wys. kasetonem z blachy, ¾ wys. szkłem hartowanym o gr. 6mm,

- kolor zgodny z RAL po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- szyby powinny zostać oklejone, w sposób zapobiegający kolizji z ptakami (wzór – kropki o średnicy 10 mm w odległości 5x10 cm)

Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa i montaż wiaty we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Demontaż istniejącej wiaty i transport do magazynu UM około 10 km.